**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический узкий прямой 225-800-532 | выкусыватель эндоскопический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии Узкий корзинчатый выкусыватель-ножницы Рабочая часть расположена прямо Тубус прямой Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт) Длина рабочая 125 мм Ширина выкусываемой области 1,0мм Одна бранша подвижна Одна бранша неподвижна Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |