**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический баскетный (ретроградный правосторонний) 225-800-709  | выкусыватель эндоскопический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии
Тип резания - ретроградное правостороннее
Клиновидный широкий гладкий дистальный конец верхней неподвижной бранши для атравматичного ввода
Прямоугольная выкусываемая область
Рабочие бранши расположены прямо
Нижняя бранша расположена справа от тубуса и полностью входит в окошко на верхней при работе
Тубус прямой
Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт)
Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры
Длина рабочая 125 мм
Ширина выкусываемой области 2,0 мм
Одна бранша подвижна
Одна бранша неподвижна
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |