**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический баскетный (ретроградный левосторонний) 225-800-707 | выкусыватель эндоскопический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии Тип резания - ретроградное левостороннее Клиновидный широкий гладкий дистальный конец верхней неподвижной бранши для атравматичного ввода Прямоугольная выкусываемая область Рабочие бранши расположены прямо Нижняя бранша расположена слева от тубуса и полностью входит в окошко на верхней при работе Тубус прямой Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт) Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры Длина рабочая 125 мм Ширина выкусываемой области 2,0 мм Одна бранша подвижна Одна бранша неподвижна Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |