**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический узкий для заднего рога мениска (изогнут верх в тубусе) 225-800-611  | выкусыватель эндоскпический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии
Узкий корзинчатый выкусыватель
Рабочая часть расположена прямо
Тубус загнут вверх
Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт)
Длина рабочая 125 мм
Диаметр 3,0 мм
Ширина выкусываемой области не более 2,2
Одна бранша подвижна
Одна бранша неподвижна
В сомкнутом состоянии бранши имеют гладкую атравматичную поверхность, дистальный конец неподвижной бранши округлый с наклоном снизу вверх для ввода в узкие места с одновременным раздвижением тканей и подачей удаляемого участка ткани в рабочую область инструмента для выкусывания
Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |