**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Тубус резектоскопа эндоскопический ротационный (24/26 ШР) 253-000-256 | тубус эндоскопический | Тубус эндоскопический резектоскопа. Диаметр наружного тубуса 26 Шр. Диаметр внутреннего тубуса 24 Шр. Стандартный неотклоняемый обтуратор. Все составные части полностью совместимы друг с другом. Присоединение/отсоединение внутреннего тубуса осуществляется нажатием одной кнопки. Внутренний тубус вращается относительно наружного на 360° без ограничений. Два запорных крана с коннекторами. Луер у наружного тубуса. Отверстия на дистальном конце наружного тубуса. Скошенный керамический кончик у внутреннего тубуса. Поворотный замок у внутреннего тубуса для фиксации рабочего элемента. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и керамики. Возможность автоклавирования. | наличие |