**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа (биполярный, пассивный) 253-000-400 | элемент рабочий | Элемент рабочий пассивный Возможность использования с биполярным резектоскопом Возможность использования с монополярным резектоскопом Возможность использования с уретротомом Эргономичная Н-образная титановая рукоятка Раздельный ВЧ разъем Вращающееся кольцо для большого пальца Электрод крепится защелкиванием Поворотный замок для фиксации эндоскопа Поворотный замок для фиксации с тубусом Направляющая трубка для электрода Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и титана Возможность автоклавирования Совместимость с эндоскопом 30°, O4,0 мм, 302 мм Совместимость с тубусом резектоскопа 24/26 Шр Совместимость с одностержневыми электродами резектоскопа O 24 Шр Совместимость с тубусом уретротома 21 Шр Совместимость с одностержневыми ножами уретротома | наличие |