**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа (биполярный, пассивный) 253-000-400  | элемент рабочий  | Элемент рабочий пассивный
Возможность использования с биполярным резектоскопом
Возможность использования с монополярным резектоскопом
Возможность использования с уретротомом
Эргономичная Н-образная титановая рукоятка
Раздельный ВЧ разъем
Вращающееся кольцо для большого пальца
Электрод крепится защелкиванием
Поворотный замок для фиксации эндоскопа
Поворотный замок для фиксации с тубусом
Направляющая трубка для электрода
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и титана
Возможность автоклавирования
Совместимость с эндоскопом 30°, O4,0 мм, 302 мм
Совместимость с тубусом резектоскопа 24/26 Шр
Совместимость с одностержневыми электродами резектоскопа O 24 Шр
Совместимость с тубусом уретротома 21 Шр
Совместимость с одностержневыми ножами уретротома | наличие |