**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа (пассивный) 253-000-200 |  | Элемент рабочий пассивный (резектоскопа) с рукояткой и креплением для электрода, который в нерабочей позиции находится внутри тубуса, опора большого пальца подвижна. Совместимость с тубусом резектоскопа 24/26 Шр Монополярный ВЧ разъем Эргономичная Н-образная титановая рукоятка с упором для указательного пальца Вращающееся кольцо для большого пальца Электрод крепится защелкиванием Поворотный замок для фиксации эндоскопа Поворотный замок для фиксации с тубусом Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и титана Возможность автоклавирования Инструмент в сборе, обеспечивает постоянное орошение оперируемой полости, специальная конструкция замков обеспечивает герметичность и быструю сборку, и разборку инструмента, используется с трубкой оптической диаметром 4 мм углом 30 град | наличие |