**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа (активный) 253-000-201 |  | Инструмент предназначен для резекции в предстательной железе или полости матки под визуальным контролем высокочастотным током большой мощности. Модульная конструкция инструмента состоит из: - внешнего тубуса 26 СН перфорированного на дистальном конце; - внутреннего тубуса с изолирующим керамическим наконечником для изоляции и защиты от нагрева режущего элемент; - рабочего элемента с рукояткой и креплением для электрода, который в нерабочей позиции находится вне тубуса, опора большого пальца неподвижна; - обтуратора с гладким дистальным концом, который вставляется во внутренний тубус для атравматичного введения резектоскопа в полость. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 2 мм. Инструмент в сборе, обеспечивает постоянное орошение оперируемой полости, специальная конструкция замков обеспечивает герметичность и быструю сборку, и разборку инструмента, используется с трубкой оптической диаметром 4 мм углом 30 град. | наличие |