**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Электрод биполярный коагуляционный конический (24 ШР) 253-400-204 |  | Электрод гибридный одностержневой Возможность использования как с монополярным так и с биполярным резектоскопом Рабочая часть в форме конуса O 3 мм, расположенного под углом 90° Диаметр внешний 24 Шр Система стабилизации электрода на рабочем элементе Изоляция Металлические части инструмента изготовлены из медицинской нержавеющей стали Возможность автоклавирования Совместимость с эндоскопом O 4,0 мм, 12-30 Совместимость с предлагаемым рабочим элементом резектоскопа | наличие |