**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод биполярный "ролик" коагуляционный (ролик 3 мм, 24 ШР) 253-400-211  | электрод  | Электрод гибридный одностержневой
Возможность использования как с монополярным так и с биполярным резектоскопом
Рабочая часть в форме ролика O 3 мм, свободно вращающегося по горизонтальной оси наличие
Диаметр внешний 24 Шр
Система стабилизации электрода на рабочем элементе
Изоляция
Металлические части инструмента изготовлены из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования
Совместимость с эндоскопом O 4,0 мм, 12-30°
Совместимость с предлагаемым рабочим элементом резектоскопа | наличие |