**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Троакар (по Красножену, 5 мм, с разъемом для световодного кабеля EK-01051кL  |  | Инструмент предназначен для проникновения в носовую полость путем прокалывания тканей, обеспечения и сохранения доступа к операционному полю при риноскопических операциях.

В комплект поставки входит канюля и стилет специальной формы.

Канюля выполнена из двух частей с переходом, который препятствует заглублению канюли в полость.

Проксимальная часть канюли выполнена с ушками, рисками и разъемом для подключения световодного кабеля, дистальная цилиндрическая часть канюли выполнена с боковым окном для введения инструмента.

Боковое окно расположено перпендикулярно оси ушек.

Цилиндрическая часть имеет на торце фиксирующий зубец и совмещена по внутреннему диаметру со стилетом.

Атравматичная дистальная часть стилета образована овальной поверхностью и плоской гранью, которая размещена под углом к оси стилета.

Диаметр рабочей части инструмента 5 мм.

Длина рабочей части инструмента 68 мм. | наличие |