**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Троакар (по Красножену, 7мм)                    EK-01071к  | Устройство для гайморотомии | Инструмент предназначен для проведения гайморотомии при эндохирургических операциях.

В комплект поставки входит канюля и стилет специальной формы.

Канюля выполнена из двух частей с переходом, который препятствует заглублению канюли в полость.

Проксимальная часть канюли выполнена с ушками и рисками, дистальная цилиндрическая часть канюли выполнена с боковым окном для введения инструмента.

Боковое окно расположено перпендикулярно оси ушек.

Цилиндрическая часть имеет на торце фиксирующий зубец и совмещена по внутреннему диаметру со стилетом.

Атравматичная дистальная часть стилета образована овальной поверхностью и плоской гранью, которая размещена под углом к оси стилета.

Размер рабочей части 7 мм.

Длина рабочей части инструмента 70 мм. | наличие |