**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Троакар (по Красножену, 7мм)                    EK-01071к | Устройство для гайморотомии | Инструмент предназначен для проведения гайморотомии при эндохирургических операциях. В комплект поставки входит канюля и стилет специальной формы. Канюля выполнена из двух частей с переходом, который препятствует заглублению канюли в полость. Проксимальная часть канюли выполнена с ушками и рисками, дистальная цилиндрическая часть канюли выполнена с боковым окном для введения инструмента. Боковое окно расположено перпендикулярно оси ушек. Цилиндрическая часть имеет на торце фиксирующий зубец и совмещена по внутреннему диаметру со стилетом. Атравматичная дистальная часть стилета образована овальной поверхностью и плоской гранью, которая размещена под углом к оси стилета. Размер рабочей части 7 мм. Длина рабочей части инструмента 70 мм. | наличие |