**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая (бесклапанная бокового обзора для фейслифтинга, под оптику 4 мм) PR-0176  | Канюля эндоскопическая (бесклапанная бокового обзора для фейслифтинга, под оптику 4 мм) | Канюля, предназначена для создания операционного пространства, обеспечения и сохранения доступа к операционному полю при хирургической подтяжке кожи лица в ходе эндоскопических операций.

Диаметр эндоскопов, 4 мм
Длина рабочей части, 135 мм
Размер рабочей части, 7,6х5 мм

Материал: сталь нержавеющая, пластмасса.

Инструмент частично разбирается для стерилизации. | наличие |