**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами прямые (5 мм) LS-02053M3 |  | Инструмент имеет модульную конструкцию, состоит из трех взаимозаменяемых частей: тяги с рабочей частью, трубки-корпуса с барашком, рукоятки. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 366 мм. Бранши прямые. Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |