**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами изогнутые (5 мм) LS-09053M3  |  | Ножницы эндоскопические поворотные с двумя подвижными браншами, изогнутые по плоскости.
Инструмент имеет модульную конструкцию, состоит из трех взаимозаменяемых частей: тяги с рабочей частью, трубки-корпуса с барашком, рукоятки.
Диаметр рабочей части 5 мм.
Длина рабочей части инструмента 370 мм.
Рукоятка диэлектрическая.
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |