**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор по Келли (5мм) LD-08053P3  |  | Зажим, предназначен для:
– диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани путем воздействия током высокой частоты (монополярный режим);
– расслоения мягких тканей механически при раскрытии браншей инструмента при проведении эндохирургических операций.
Тип браншей – по Келли с мелкой насечкой на внутренней поверхности
Диаметр рабочей части 5 мм
Длина рабочей части 346 мм
Рукоятка из термоустойчивого пластика без кремальеры
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |