**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор прямой (5 мм) LB-03054P  |  | Электрод биполярный прямой, диссектор, предназначен для захвата, рассечения и одновременной коагуляции тканей в процессе проведения эндохирургических операций.

Диаметр рабочей части 5 мм

Длина рабочей части 360 мм

Бранши прямые.

Материал: сталь нержавеющая, пластмасса.

Диссектор частично разбирается для стерилизации. | наличие |