**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод-пинцет биполярный (тип С) LB-0581С  | Электрод - пинцет биполярный  | Электрод - пинцет биполярный, используется в качестве сменной рабочей части. Форма бранш - окончатая с волнообразной перемычкой на одной бранше. Материал диэлектрического покрытия бранш – фторопласт. Количество подвижных бранш 2. Размеры бранш в сомкнутом состоянии 17,5х3х4,5 мм. Материал бранш - высокопрочная коррозионностойкая сталь. Инструмент подлежит автоклавированию (стерилизация паром). Температура 134°С, рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин. Совместимость с имеющимся у заказчика биполярным инструментом. | наличие |