**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод - нож прямой (по Жумагалиеву) LM-10051  | Электрод-скальпель по "Жумагалиеву" (автор) | Инструмент предназначен для рассечения просвета мочеточника, лоханки, рассечения капсулы почки при эндохирургических операциях.

Диаметр рабочей части 10 мм.

Длина рабочей части инструмента 230 мм.

остоит из наружнего защитного тубуса и держателя для хирургического лезвия.

В нерабочем состоянии лезвие находится внутри защитного тубуса, в рабочем состоянии лезвие фиксируется в трех положениях.

В комплект входит 10 одноразовых лезвий № 11.

Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |