**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический узкий прямой 225-800-532  | выкусыватель эндоскопический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии
Узкий корзинчатый выкусыватель-ножницы
Рабочая часть расположена прямо
Тубус прямой
Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт)
Длина рабочая 125 мм
Ширина выкусываемой области 1,0мм
Одна бранша подвижна
Одна бранша неподвижна
Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |