**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Тубус резектоскопа эндоскопический ротационный (24/26 ШР) 253-000-256  | тубус эндоскопический  | Тубус эндоскопический резектоскопа.

Диаметр наружного тубуса 26 Шр.

 Диаметр внутреннего тубуса 24 Шр.

Стандартный неотклоняемый обтуратор.

Все составные части полностью совместимы друг с другом.

Присоединение/отсоединение внутреннего тубуса осуществляется нажатием одной кнопки.

Внутренний тубус вращается относительно наружного на 360° без ограничений.

Два запорных крана с коннекторами. Луер у наружного тубуса.

Отверстия на дистальном конце наружного тубуса.

Скошенный керамический кончик у внутреннего тубуса.

Поворотный замок у внутреннего тубуса для фиксации рабочего элемента.

Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и керамики.

Возможность автоклавирования. | наличие |