**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Осветитель эндоскопический светодиодный, LED 200 OSV-03 | Осветитель к эндоскопам | Прибор предназначен для создания освещенности операционного поля при проведении диагностических осмотров и эндохирургических операций на внутренних органах в операционных отделениях медицинских учреждений. Максимальная освещенность, создаваемая осветителем с использованием световодного кабеля, 80000 лк Освещенность, создаваемая осветителем, имеет ручную монотонно возрастающую ступенчатую регулировку с условными ступенями 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Уровень освещенности на ступени 1 (30±10)% от уровня макси-мальной освещенности Время установления рабочего режима после включения 30 с Осветитель обеспечивает продолжительный режим работы в течение4 часов Габаритные размеры электронного блока осветителя 270х119х290 мм Длина кабеля сетевого 1,8 м Масса осветителя 5 кг Средний срок службы осветителя 5 лет | наличие |