**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Осветитель эндоскопический светодиодный, LED 200 OSV-03  | Осветитель к эндоскопам | Прибор предназначен для создания освещенности операционного поля при проведении диагностических осмотров и эндохирургических операций на внутренних органах в операционных отделениях медицинских учреждений.

Максимальная освещенность, создаваемая осветителем с использованием световодного кабеля, 80000 лк

Освещенность, создаваемая осветителем, имеет ручную монотонно возрастающую ступенчатую регулировку с условными ступенями 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Уровень освещенности на ступени 1 (30±10)% от уровня макси-мальной освещенности

Время установления рабочего режима после включения 30 с

Осветитель обеспечивает продолжительный режим работы в течение4 часов

Габаритные размеры электронного блока осветителя 270х119х290 мм

Длина кабеля сетевого 1,8 м

Масса осветителя 5 кг

Средний срок службы осветителя 5 лет | наличие |