**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор торакоскопический (изогнутый) LD-06051M4  | Зажим | Инструмент предназначен для диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани, путем воздействия током высокой частоты при эндохирургических операциях. Изгиб рабочей части позволяет проводить манипуляции на боковой поверхности грудной клетки.
Диаметр рабочей части 5 мм.
Длина бранш 16 мм, с мелкой поперечной насечкой на внутренней поверхности.
Рукоятка диэлектрическая.
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм. | наличие |