**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля эндоскопическая (бесклапанная бокового обзора для фейслифтинга, под оптику 4 мм) PR-0176 | Канюля эндоскопическая (бесклапанная бокового обзора для фейслифтинга, под оптику 4 мм) | Канюля, предназначена для создания операционного пространства, обеспечения и сохранения доступа к операционному полю при хирургической подтяжке кожи лица в ходе эндоскопических операций. Диаметр эндоскопов, 4 мм Длина рабочей части, 135 мм Размер рабочей части, 7,6х5 мм Материал: сталь нержавеющая, пластмасса. Инструмент частично разбирается для стерилизации. | наличие |