**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Электрод "Парус" для конизации (0,3 мм) ЕМ159-2,4  | Монополярный инструмент | Электрод для рассечения и коагуляции ткани в форме петли
Общая длина включая штекер и рабочую часть,151 мм
Размер рабочей части, парус 20х23 мм, проволока 0,3 мм,
Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, 2,4 мм
Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала
Материал рабочей части нержавеющая сталь
Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |