**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Ножницы эндоскопические прямые, крючковидные, с кольцевидной рукояткой 225-800-472  | ножницы эндоскопические  | Ножницы эндоскопические
Возможность применения в артроскопии
Крючковидные усиленные лезвия
Рабочая часть прямая
Тубус прямой
Одна бранша подвижна
Одна бранша неподвижна
Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования | наличие |