**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический баскетный ("утиный клюв", прямой) 225-800-102  | выкусыватель эндоскопический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии
Низкопрофильный корзинчатый выкусыватель типа "Утиный клюв"
Рабочие бранши расположены прямо
Тубус прямой
Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт)
Длина рабочая 125 мм
Квадратная выкусываемая область
Ширина выкусываемой области 3,2 мм
Одна бранша подвижна
Одна бранша неподвижна
Верхняя бранша имеет зазубренную поверхность
Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |