**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический баскетный ("утёнок", прямой, с изогнутой вправо рабочей частью) 225-800-415  | Выкусывател эндоскопический | Выкусыватель эндоскопический для артроскопии
Низкопрофильный корзинчатый выкусыватель типа "Утёнок"
Рабочие бранши расположены прямо
Тубус изогнут вправо под углом 15 градусов
Скользящий тип тубуса (тяговый механизм открыт)
Длина рабочая 125 мм
Квадратная выкусываемая область
Ширина выкусываемой области 3,5 мм
Одна бранша подвижна
Одна бранша неподвижна
Плоская верхняя бранша полностью входит в нижнюю
Верхняя бранша имеет зазубренную внутреннюю поверхность
Пистолетная рукоятка с двумя кольцами без кремальеры
Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали
Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |