**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Обтуратор эндоскопический визуальный (17 ШР) 253-000-217 |  | Обтуратор эндоскопический визуальный используется с тубусами цистоскопа Диаметр внешний 17 Шр Диаметр внутренний 4 мм Скругленный атравматичный кончик наличие Облегченный ствол Поворотный замок для фиксации с тубусом Поворотный замок для фиксации эндоскопа Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар Совместимость с эндоскопами 4 мм, 30°, 302 мм Совместимость с тубусами цистоскопа 17 Шр. Цветовая маркировка аналогична цветовой маркировке тубуса цистоскопа подходящего диаметра | наличие |