**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Обтуратор эндоскопический визуальный (24/26 ШР) 253-000-094 | Обтуратор эндоскопический | Обтуратор эндоскопический визуальный c инструментальным каналом используется с тубусами резектоскопа Диаметр внешний 24 Шр. Диаметр внутренний 4 мм. Диаметр инструментально канала 5 Шр Отверстия на проксимальном конце. Скошенный кончик. Поворотный замок для фиксации с тубусом резектоскопа. Поворотный замок для фиксации эндоскопа. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Возможность автоклавирования. Совместимость с эндоскопами 4 мм, 30°, 302 мм. Совместимость с тубусами резектоскопа 24/26 Шр | наличие |