**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Рабочий элемент резектоскопа (пассивный) 253-000-312 | рабочий элемент резектоскопа | Элемент рабочий пассивный применяется для лазерной резекции. Эргономичная Н-образная пластиковая рукоятка. Вращающееся кольцо для большого пальца. Рабочий канал для лазерного волокна. Уплотнительный колпачок рабочего канала. Кнопка фиксации лазерного волокна. Поворотный замок для фиксации эндоскопа. Поворотный замок для фиксации с тубусом. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали и титана. Совместимость с эндоскопом 30°, O4,0 мм, 302 мм. Совместимость с тубусом резектоскопа 24/26 Шр. Совместимость с лазерным волокном диаметром в диапазоне от 0,6 мм до 1,2 мм Совместимость с тубусом уретротома 21 Шр. Возможность автоклавирования | наличие |