**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Лампа налобная Ri-focus LED 6091  |  | Беспроводной фокусированный налобный осветитель применяется в области отоларин-гологии, а также гинекологии, челюстно-лицевой хирургии.

Светодиодное освещение LED 6 В (белый, холодный свет)

Фокусировка со ступенчатой регулировкой

Интенсивность освещения (Люкс):
- 23 000 при расстоянии 200мм
- 10 000 при расстоянии 400мм

Размер поля исследования в диапазоне:
- от 30 до 120 мм при расстоянии 200мм
- от 40 до 200 мм при расстоянии 400мм

Прикрепленный отсек для батарей с выключателем

Съемные прокладки внутри оголовья.

Цветовая температура 6500° Кельвина

Срок службы лампы 50 000 часов

NiMH аккумуляторы типа ААА– 4 шт.

Штекерное зарядное устройство 230 В

Продолжительность работы с полностью заряженным аккумуляторами 90 мин.

Общий вес 0,259 кг

Гарантийный период обслуживания 24 месяца. | наличие |