**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Съемный источник света СД15 | Съемный источник света | Прибор предназначен для создания освещенности операционного поля при проведении диагностических осмотров и эндоскопических операциях на внутренних органах, совместим с жесткими эндоскопами различных производителей. Цветовая температура 4700°К. Световой поток 100 Лм. Электропитание съемого источника света производится от: 1) компактного блока питания; 2) сетевого блока питания; 3) встроенного блока питания эндоскопической видеокамеры «ЭлеПС». Габариты 20 х 90 мм. Наружные поверхности источника устойчивы к многократной дезинфекции. Срок службы 5 лет. | наличие |