**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Щипцы эндоскопические (угловые 110° с вертикальным раскрытием бранш) EF-02411-2  | Щипцы | Щипцы эндоскопические для вертикальных пазух, угловые, предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе риноскопических операций.

Бранши изогнутыми вверх под углом 110 град., с вертикальным раскрытием.

Размер рабочей части 4 мм.

Длина рабочей части после скругления, 30 мм

Материал: сталь нержавеющая. | наличие |