**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Щипцы эндоскопические (для вертикальных пазух угловые 70° с горизонтальным раскрытием бранш) EF-03407-1 | Щипцы | Щипцы эндоскопические для вертикальных пазух, угловые, предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе риноскопических операций. Бранши изогнутыми вверх под углом 70 град., с горизонтальным раскрытием. Размер рабочей части 4 мм. Длина рабочей части после скругления, 30 мм Материал: сталь нержавеющая. | наличие |