**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая (инфильтрационная "Акселератор") КИ08-00-СБ  | Канюля  | Инструмент для забора жировой ткани тип «Акселератор».
Диаметр 3 мм.
Длина 150 мм.
Три отверстия 5х2 мм. | наличие |