**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля эндоскопическая винтовая бесклапанная (5,0 мм) LK-01051T1 | Канюля | Канюля для торакоскопии, винтовая, бесклапанная в комплекте со стилетом, для инструмента и оптики диаметром 5 мм. Внешней диаметр канюли 9 мм. Длина рабочей части канюли 65,5 мм. Диаметр рабочей части стилета 5,5. Длина рабочей части стилета 74 мм. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |