**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая винтовая бесклапанная (5,0 мм) LK-01051T1  | Канюля  | Канюля для торакоскопии, винтовая, бесклапанная в комплекте со стилетом, для инструмента и оптики диаметром 5 мм.
Внешней диаметр канюли 9 мм.
Длина рабочей части канюли 65,5 мм.
Диаметр рабочей части стилета 5,5.
Длина рабочей части стилета 74 мм.
Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |