**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая винтовая бесклапанная (10 мм) LK-01101T1  | Канюля  | Канюля для торакоскопии, винтовая, бесклапанная в комплекте со стилетом, для инструмента и оптики диаметром 10 мм.
Внешней диаметр канюли 14 мм.
Длина рабочей части канюли 65,5 мм.
Диаметр рабочей части стилета 10,5.
Длина рабочей части стилета 79 мм.
 Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |