**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Троакар универсальный с газоподачей (10 мм) LK-1011  | Троакар | Троакар металлический, разборный.

Диаметр 10 мм.

Длина 105 мм.

Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан.

Возможность ручного управления клапаном.

Кран для газоподачи с замком.

Защита оптики от повреждения об клапан при проведении.

Количество уплотнительных прокладок 1шт.

Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка.

Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |