**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Троакар универсальный с газоподачей (10 мм) LK-1011 | Троакар | Троакар металлический, разборный. Диаметр 10 мм. Длина 105 мм. Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан. Возможность ручного управления клапаном. Кран для газоподачи с замком. Защита оптики от повреждения об клапан при проведении. Количество уплотнительных прокладок 1шт. Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |