**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля эндоскопическая винтовая с магнитным клапаном и газоподачей (5 мм) LK-03051T1 | Канюля | Канюля винтовая, разборная, в комплекте со стилетом. Диаметр 5 мм. Длина 146 мм. Клапан оснащен постоянным магнитом и стальным шариком, закрывающим рабочий канал. Кран для газоподачи. Форма стилета – пирамидальная. Количество уплотнительных прокладок 2 шт. – уплотнительное кольцо и горловинный колпачок. Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |