**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Маточная канюля (для хромосальпингоскопии) LK-0700  | Канюля | Канюля предназначена для исследования проходимости маточных труб.
Длина рабочей части 320 мм.
В комплекте 2 насадки.
Диаметр большой насадки 4,5 мм.
Диаметр малой насадки 3,5 мм | наличие |