**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Зажим эндоскопический атравматичный для ЭХВЧ-аппарата (5мм) LZ-01053P5  | Зажим эндоскопический атравматичный (5мм) для эхвч-аппарата | Зажим атравматичный, предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций.
Форма бранш «полуволна», с поперечной насечкой на внутренней поверхности, обе бранши подвижны
Диаметр рабочей части 5 мм
Длина рабочей части 352 мм
Рукоятка из термоустойчивого пластика с кремальерой
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |