**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Зажим эндоскопический универсальный (5 мм) LZ-10053P5 | Зажим эндоскопический атравматичный (5 мм, эластичный) | Зажим предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости. Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 343 мм Форма бранш -равномерно сужающиеся, с грубой поперечной насечкой на внутренней поверхности, обе бранши подвижны Рукоятка термоустойчивого пластика диэлектрическая с кремальерой Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |