**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Зажим эндоскопический универсальный (5 мм) LZ-10053P5  | Зажим эндоскопический атравматичный (5 мм, эластичный) | Зажим предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости.
Диаметр рабочей части 5 мм
Длина рабочей части 343 мм
Форма бранш -равномерно сужающиеся, с грубой поперечной насечкой на внутренней поверхности, обе бранши подвижны
Рукоятка термоустойчивого пластика диэлектрическая с кремальерой
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм
Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |