**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Зажим эндоскопический атравматичный "Эллис" (5мм) LZ-08053M5  | зажим | Инструмент предназначен для захватывания, удержания органов и тканей при эндохирургических операциях, имеет модульную конструкцию, состоит из трех взаимозаменяемых частей: тяги с рабочей частью, трубки-корпуса с барашком, рукоятки. Диаметр рабочей части 5 мм.
Длина рабочей части инструмента 361 мм.
Форма бранш тип «Эллис», атравматичная.
Рукоятка диэлектрическая.
Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |